Proxmox passo a passo

(Excluir as partições do disco antes de instalar para evitar o erro de Kernel)

1 - Instalar ProxMox 
- Nas opções da primeira tela do disco marcar ZFS  RAID0 (pode usar apenas 1 disco)

Obs.: Se for instalar um sistema via Isso, colocar ela na pasta 
/var/lib/vz/template/iso

2 - Importação de VHDX
Comandos se quiser montar o disco
apt install ntfs-3g
mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/disco (original)
mount -t ntfs /dev/sdb1 /mnt/disco (que deu certo)

(Se for Windows instalar os driver VirtOS no sistema operacional antes antes)

1. Copie o arquivo VHDX para o servidor Proxmox (ex: usando scp ou WinSCP) para uma pasta temporária, como /var/lib/vz/template/iso/.
2. Crie uma nova VM no Proxmox (via GUI), definindo o ID (ex: 100), mas não adicione um disco rígido durante a criação. (iniciar no boot, 
3. Importe o disco utilizando o terminal do Proxmox:
qm importdisk 100 /caminho/para/seu/arquivo.vhdx seu-storage-zfs
              Substitua 100 pelo ID da sua VM.S
               Substitua seu-storage-zfs pelo nome do seu pool ZFS no Proxmox.
(descobrir o storage:)
Execute:
pvesm status
Vai aparecer algo assim:
Name        Type     Status
local       dir      active
local-zfs   zfspool  active

4. Anexe o disco à VM na interface web (na aba "Hardware" da VM, o disco aparecerá como "Unused Disk")

Pela interface web (mais fácil):
- Vá na VM 100 
- Aba Hardware 
- Você vai ver algo como:
Unused Disk 0
 - Clique nele 
 - Clique em Edit ou Attach 
- Escolha: 
1. 👉 Bus/Device:
Sata ou SCSI (Usei Sata)
7. Confirme
5. Ajuste a ordem de boot na aba "Options" para iniciar pelo novo disco (subir a VM)


3- Criar Cluster
Criar o nó no servidor 1 (copiar as informações)
Servidor 2 no cluster apenas copiar as informações do primeiro servidor e colocar a senha do servidor 1


4 – Habilitar Replica 
Habilitar e configurar o tempo entre as replicas

5 – FailOver (Manual)

(desligar o servidor problemático)
🚀 ✅ . Ver status da replicação
Em qualquer nó:
pvesr status

✅ . Ver os nós reais do cluster
No hot02:
ls /etc/pve/nodes/
👉 isso vai mostrar o nome correto dos nós
Exemplo:
hot01
hot02

✅ . Procurar onde está a VM (cada vem tem um numero, ex.100, 101)
Agora rode:
find /etc/pve -name "100.conf"

🔍 Possíveis resultados
✔️ Caso 1 — Encontrou algo tipo:
/etc/pve/nodes/hot01/qemu-server/100.conf
👉 então o nome correto é hot01
🔧 Comando Fail Over para o servidor host02
mv /etc/pve/nodes/host01/qemu-server/100.conf /etc/pve/nodes/host02/qemu-server/
qm unlock 100
qm start 100

(Inverter os nomes dos hosts no arquivo para voltar a máquina para o servidor principal)
*(Cada vez que fizer o failover ou voltar para o servidor principal ajustar hardware)

Caso tenha problemas de Quorum com 2 placas de rede execure pvecm expected 1, antes do comando acima 
*(pode ser que tenha que usar o comando ACIMA cada vez q reinicar o host02 enquanto estiver sem o host01)




















ADICIONAR PLACA DE REDE APENAS PARA REPLICAÇÃO

🧠 Arquitetura recomendada
Cada host com 2 placas de rede:
🔹 NIC 1 – Rede principal (vmbr0)
· Acesso web (GUI Proxmox) 
· Tráfego das VMs 
· Cluster (corosync) pode ficar aqui ou separado 
Exemplo:
vmbr0 → 192.168.0.10 (host01)
vmbr0 → 192.168.0.11 (host02)

🔹 NIC 2 – Rede dedicada de replicação (vmbr1)
· Somente tráfego de replicação (ZFS replication) 
· Opcional: migration / backup 
Exemplo:
vmbr1 → 10.10.10.1 (host01)
vmbr1 → 10.10.10.2 (host02)
👉 Essa rede pode ser:
· Direta (cabo entre hosts) 
· Ou switch isolado 

⚙️ Configuração no Proxmox
1. Criar bridge da replicação
Em cada host:
Datacenter → Node → Network
Criar:
Bridge: vmbr1
Port: eno2   (segunda placa)
IP: 10.10.10.X/24
Gateway: (vazio)
⚠️ Sem gateway!

2. Testar conectividade
No host01:
ping 10.10.10.2
No host02:
ping 10.10.10.1
Se não responder → não segue


3 .Separar também o cluster (corosync)
Melhor ainda (produção):
Editar:
nano /etc/pve/corosync.conf
E adicionar segunda rede:
nodelist {
  node {
    name: host01
    nodeid: 1
    ring0_addr: 192.168.0.10
    ring1_addr: 10.10.10.1
  }
  node {
    name: host02
    nodeid: 2
    ring0_addr: 192.168.0.11
    ring1_addr: 10.10.10.2 (não esquecer de adicionar o ring1)
  }
}
👉 Isso dá redundância no cluster

3. Forçar replicação usar essa rede
Por padrão o Proxmox usa IP principal, então você precisa ajustar.
Opção recomendada: usar /etc/hosts
Em ambos hosts, edita:
nano /etc/hosts
E coloca:
10.10.10.1 host01
10.10.10.2 host02
👉 Isso força:
· replicação 
· migration
a usar a rede interna 









Ajustes Que podem ser necessários após implementação

2. Alterar Ips dos hosts sem comprometer a replicação e o cluster

🔧 PASSO A PASSO (VERSÃO SEGURA)
🔹  Verifique o cluster antes

Em qualquer node:

pvecm status

Tem que aparecer:

quorum OK
2 nodes online
🔹 Edite /etc/hosts (NOS DOIS NODES)
nano /etc/hosts

Coloque IP NOVO + NOME:

192.168.1.10 hot01
192.168.1.11 hot02

👉 Isso já prepara o cluster pra mudança

🚨 AGORA COMEÇA A PARTE CRÍTICA
🔹 Escolha o primeiro node (ex: hot02)

👉 Sempre comece pelo secundário

🔹 Coloque ele “vazio”
Migre ou desligue as VMs dele
🔹 Edite o corosync ANTES de trocar IP
nano /etc/pve/corosync.conf

Altere:

ring0_addr: 192.168.1.11
🔹  Agora altere a rede
nano /etc/network/interfaces

Ajuste o IP novo

🔹  Reinicie o node
Reboot






3 – Ajuste de Placas de rede Virtuais para VM replica já subir com a rede com o mesmo ip

SOLUÇÃO CORRETA (recomendada)
Você NÃO precisa renomear a placa física necessariamente.
👉 O importante é que a bridge tenha o mesmo nome e configuração nos dois hosts
Exemplo correto nos DOIS hosts:
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.0.10/24
    gateway 192.168.0.1
    bridge-ports ens18   # ou enp3s0, tanto faz
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
👉 No outro host:
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 192.168.0.11/24
    gateway 192.168.0.1
    bridge-ports enp3s0
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
✔ Mesmo nome: vmbr0
✔ Mesmo papel de rede
✔ Pode mudar só a interface física

💡 Regra de ouro
A VM NÃO enxerga ens18 ou enp3s0.
Ela enxerga apenas: vmbr0

⚠️ Quando dá problema?
Dá problema se:
· vmbr0 não existe no host secundário 
· vmbr0 está em outra rede/VLAN 
· bridge-ports está desconectado 

🧠 BOA PRÁTICA (cluster)
Padronize isso em TODOS os nós:
· vmbr0 → rede principal (LAN) 
· vmbr1 → replicação (separada, opcional mas ideal) 

🚀 Dica PRO (se quiser perfeição)
Se quiser deixar 100% idêntico:
Você pode renomear a interface física via udev (ex: tudo virar eth0), MAS:
👉 Não recomendo, porque:
· pode quebrar após reboot/kernel update 
· não traz ganho real no Proxmox 

🎯 Conclusão
✔ Não precisa mesmo nome da placa física
✔ Precisa mesmo nome da bridge (vmbr0)
✔ VM vai funcionar igual em qualquer host

