👉 Isso é falha na placa de rede (NIC) usando o driver e1000e (Intel).

💥 O que isso significa na prática
· A interface de rede trava 
· O kernel tenta recuperar 
· Em carga alta → host perde comunicação ou trava 
· Parece que o Proxmox “cai”, mas na real é a rede morrendo 

🎯 EXATAMENTE o seu sintoma
Você disse:
roda processo pesado → perde host
✔️ Bate 100% com esse erro:
· carga alta → tráfego / interrupções → NIC trava 
· cluster perde quorum ou acesso → “host caiu” 

🔥 Causas mais comuns
1. Bug no driver e1000e (MUITO comum) 
2. Placa onboard Intel problemática 
3. Energia/PCI instável 
4. Offloading da placa bugado 
5. Kernel do Proxmox com incompatibilidade 

🛠️ COMO RESOLVER (ordem do mais certeiro)
✅ 1. Desativar offloading (resolve MUITOS casos)
Roda isso no host:
ethtool -K eno1 tso off gso off gro off
(Substitua eno1 pela sua interface)
👉 Depois testa carga novamente.

✅ 2. Tornar permanente
Editar:
nano /etc/network/interfaces
Adicionar na interface:
post-up ethtool -K eno1 tso off gso off gro off

✅ 3. Atualizar kernel do Proxmox
apt update && apt full-upgrade -y
Reinicia depois.

✅ 4. Workaround mais agressivo (muito eficaz)
Adicionar parâmetro no kernel:
Editar:
nano /etc/default/grub
Adicionar em GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT:
pcie_aspm=off intel_idle.max_cstate=1
Depois:
update-grub
reboot

