Perfeito — então achamos o vilão principal 💣
👉 ZFS + VM grande = exatamente esse tipo de queda que você descreveu

⚠️ O que está acontecendo no seu caso
Com ZFS, o sistema faz isso:
· Usa RAM agressivamente (ARC cache) 
· Pode consumir até 50% da memória do host 
· Não “devolve” fácil 
Agora soma:
· VM = 16GB 
· ZFS = ~8–12GB 
· Host precisa de mais RAM 
👉 Resultado:
fica sem memória real → trava total → host cai

🔥 Esse é o ponto crítico
👉 No ZFS, você NÃO pode usar RAM como se fosse EXT4
Com ZFS:
· RAM não usada ≠ RAM disponível 
· ZFS “segura” memória 

✅ CONFIGURAÇÃO CORRETA (pra nunca mais cair)
🔧 1. LIMITAR O ZFS (OBRIGATÓRIO)
Coloca isso:
echo "options zfs zfs_arc_max=4294967296" > /etc/modprobe.d/zfs.conf
update-initramfs -u
👉 Isso limita o ZFS a 4GB de RAM
Depois:
reboot

🔧 2. REDUZIR A VM
Com 24GB + ZFS:
👉 configuração segura:
· VM: 10GB a 12GB (máximo) 
· ZFS: 4GB 
· Sobra pro host: ~8GB 
👉 Agora sim fica estável

🔧 3. CRIAR SWAP (SE NÃO TIVER)
Isso aqui é obrigatório com ZFS:
fallocate -l 8G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab

🔧 4. AJUSTE FINO (muito recomendado)
Diminui agressividade do swap:
echo "vm.swappiness=10" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

🔧 5. Ballooning na VM
Ativa:
· Ballooning Device 

🧪 Depois disso, o comportamento muda assim:
Antes:
· VM puxa RAM → 💥 host morre 
Depois:
· VM puxa RAM → ZFS limitado → swap segura → sistema continua 

🧠 Dica de ouro (isso é nível profissional)
Regra com ZFS:
👉 Nunca passar de 60% da RAM com VMs

🚨 Resumo direto
👉 Seu problema NÃO é bug
👉 NÃO é Proxmox ruim
👉 É comportamento normal do ZFS mal configurado

💬 Se quiser otimizar ainda mais
Posso te ajustar também:
· cache de disco da VM (isso muda MUITO desempenho) 
· tipo de controlador (VirtIO vs SCSI) 
· IO thread 
· tuning fino de ZFS 
Só me diz:
👉 seu disco é SSD ou HD?
ssd
Perfeito — então dá pra deixar teu ambiente bem estável e rápido com SSD + ZFS 👍
Vou te passar um setup “padrão produção” pra evitar queda e ainda ganhar desempenho.

✅ CONFIGURAÇÃO IDEAL (SSD + ZFS + 24GB RAM)
🔧 1. ZFS (já falamos, mas reforçando)
Limite de RAM:
echo "options zfs zfs_arc_max=4294967296" > /etc/modprobe.d/zfs.conf
update-initramfs -u
reboot
👉 ZFS usando no máximo 4GB

🔧 2. SWAP (obrigatório)
Mesmo com SSD:
fallocate -l 8G /swapfile
chmod 600 /swapfile
mkswap /swapfile
swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' >> /etc/fstab
Ajuste fino:
echo "vm.swappiness=10" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

🔧 3. CONFIGURAÇÃO DA VM (ESSA PARTE É OURO)
No Proxmox:
💾 Disco
· Bus: SCSI 
· Controller: VirtIO SCSI single 
· Cache: Write back 
· IO Thread: Ativado 
· Discard: Ativado 
👉 Isso extrai o máximo do SSD

🧠 CPU
· Tipo: host 
· Cores: não exagera (ex: 4–8 dependendo do host) 

🧠 Memória
· Máximo: 10–12GB 
· Ballooning: ATIVADO 

🔧 4. AJUSTE DE SEGURANÇA DO HOST
Evita travamento total:
echo "vm.overcommit_memory=1" >> /etc/sysctl.conf
echo "vm.panic_on_oom=0" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p

⚡ RESULTADO ESPERADO
Depois disso:
· VM pode usar bastante RAM → OK 
· ZFS não rouba tudo → OK 
· Se faltar memória → entra swap → NÃO trava 
· SSD segura o desempenho → rápido mesmo com swap leve 

🚨 ERROS QUE VOCÊ NÃO PODE MAIS FAZER
❌ Dar 16GB pra VM
❌ Usar ZFS sem limite
❌ Rodar sem swap
❌ Usar 100% da RAM

🧪 TESTE FINAL
Depois de tudo:
htop
Observa:
· RAM alta → ok 
· Swap sendo usado → ok (leve) 
· Sistema NÃO travando → perfeito 

💡 Dica avançada (nível profissional mesmo)
Se quiser deixar ainda melhor:
· Criar zvol com blocksize correto (16K ou 32K) dependendo da VM 
· Ajustar compressão do ZFS: 
zfs set compression=lz4 rpool
👉 ganha desempenho + economiza espaço

💬 Se quiser ir além
Posso te montar um template pronto de VM otimizada (tipo servidor de produção mesmo):
· Linux otimizado 
· IO ajustado 
· rede otimizada 
· pronto pra alta carga 
Só me diz:
👉 essa VM é pra rodar o que? (backup, banco, sistema, etc.)
como fazer o ajuste de segurança do host, so rodar o comendo acima?
Sim — pode rodar, mas vou te explicar do jeito correto (e seguro) pra não dar dor de cabeça depois.

✅ O que esses ajustes fazem
Esses parâmetros controlam como o Linux reage quando falta memória:
· vm.overcommit_memory=1
👉 permite alocar memória “além do limite” (evita erro e travamento prematuro) 
· vm.panic_on_oom=0
👉 impede o kernel de travar/reiniciar quando falta memória 
👉 Ou seja: evita o host cair inteiro

🔧 COMO FAZER (modo correto)
✔️ Passo 1 – Aplicar na hora (teste imediato)
Roda:
sysctl -w vm.overcommit_memory=1
sysctl -w vm.panic_on_oom=0
👉 Isso já começa a valer agora

✔️ Passo 2 – Tornar permanente
Edita o arquivo:
nano /etc/sysctl.conf
Adiciona no final:
vm.overcommit_memory=1
vm.panic_on_oom=0
vm.swappiness=10
Salva (CTRL + X, depois Y, depois Enter)

✔️ Passo 3 – Aplicar sem reiniciar
sysctl -p

🔍 Como conferir se funcionou
Roda:
sysctl vm.overcommit_memory
sysctl vm.panic_on_oom
Deve aparecer:
vm.overcommit_memory = 1
vm.panic_on_oom = 0

⚠️ IMPORTANTE (não pular isso)
👉 Esses ajustes não resolvem sozinhos
Eles só evitam travamento total.
Você AINDA precisa:
· limitar ZFS (já vimos) 
· usar swap 
· reduzir RAM da VM 

💡 Tradução prática
Antes:
· VM pesa → 💥 host trava 
Depois:
· VM pesa → sistema segura → pode ficar lento, mas NÃO cai 

🚨 Dica profissional (vale muito)
Se quiser deixar ainda mais protegido:
echo "vm.min_free_kbytes=524288" >> /etc/sysctl.conf
sysctl -p
👉 mantém um “estoque” de RAM livre pro sistema não morrer

💬 Resumo direto
👉 Sim, pode rodar os comandos
👉 Mas o certo é aplicar via /etc/sysctl.conf
👉 Isso evita que o host caia quando faltar memória

Se quiser, no próximo passo eu posso te ensinar a:
👉 descobrir exatamente quem está derrubando teu host (processo/VM)
👉 e deixar monitoramento automático pra nunca mais acontecer
Só falar 👍
salve isso como um novo projeto descirto memoria proxmox
Memória salva atualizada
Salvo 👍
Projeto “descirto memoria proxmox” registrado com:
· ajuste de memória no Proxmox 
· uso de ZFS com limitação de ARC 
· criação de swap 
· redução de RAM das VMs 
· ativação de ballooning 
· ajustes de segurança (sysctl) 
Quando quiser, é só falar algo como:
👉 “voltar no projeto descirto memoria proxmox”
que eu retomo tudo pronto pra você.

